Como mudar a Porta TCP/IP |

CONFIGURAÇÃO DA PORTA TCp P/ EVITAR CONFLITO INTERBASE X firebird

Tendo em vista que o Firbird é uma continuação do Interbase 6.x o Firebird utiliza a mesma porta do Interbase, ou seja a 3050.

Se for realizada a alteração nos services do windows, cada vez que for reinstalado o Interbase ou uma aplicação que utiliza uma reinstalação do Interbase estas configurações são sobrepostas, sendo assim é necessário configurar o Firebird de forma independente para que o Interbase não interfira mais nestas configurações. Para tal realize os procedimentos abaixo:

Existem duas formas de realizar a configuração de outra porta, porém vamos demonstrar a mais fácil que pode ser realizada na aplicação servidora do Firebir (server/servidor) e não necessita de ajustes nas estações (client/cliente).

1. Descompactar o arquivo FBConfigManager.zip como indicado abaixo no diretório de instalação do FireBird (C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5 ou C:\Arquivos de Programa\Firebird\Firebird_1_5) de acordo com a instalação que foi realizada.

1. Posicionando-se no diretório do Firebird execute o arquivo FbConfigManager.exe

1. Posicione-se sobre a propriedade (Property) RemoteServicePort e modifique o valor para 3051 (ou uma porta vaga no service do windows – Item 3 deste manual) e clique no botão gravar.

1. Após concluir estas configurações clique sobre o botão gravar firebird.conf.

1. Esta metodologia centralizará a configuração irá realizar toda a configuração no arquivo de configuração do Firebird (firebird.conf);
2. Pare o serviço do servidor do Firebird e reinicie-o ou reinicie o computador.